|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | ИФ | КОСГУ | Сумма | БО |
| Расшифровка № 302 | | | | |
| 2022 | Субсидии на иные цели | 225, ДОП 08.019 | 3829407,44 |  |
| 2022 | ПД | 225 | 4,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия | Быков |
| Имя | Евгений |
| Отчество | Алексеевич |
| Наименование организации | ООО "СТРОЙРЕГИОН" |
| ИНН | 434542536381 |
| ОГРН | 1164350050248 |
| СНИЛС | 06175874385 |
| Серийный номер сертификата | 7D:75:69:00:F9:AD:2D:B6:44:A0:32:59:96:4A:67:15 |
| Издатель сертификата | CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР",O=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР",OU=Удостоверяющий центр,street=Московский проспект, д. 12,L=г. Ярославль,ST=76 Ярославская область,C=RU,INN=007605016030,OGRN=1027600787994,Email=ca\_tensor@tensor.ru |
| Время подписи | 21.07.2022 09:56:12 |
| Действителен с | 09.12.2021 09:13:58 |
| Действителен по | 09.03.2023 09:23:58 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия | Аракелян |
| Имя | Согомон |
| Отчество | Маркленович |
| Наименование организации | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| ИНН | 004345496027 |
| ОГРН | 1194350011206 |
| СНИЛС | 05860512664 |
| Серийный номер сертификата | 0B:EA:B1:F4:05:6D:04:D6:1D:0A:CC:8D:92:14:01:2C:12:2E:0D:1C |
| Издатель сертификата | CN=Федеральное казначейство,O=Федеральное казначейство,C=RU,L=Москва,street=Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1,OGRN=1047797019830,INN=007710568760,ST=г. Москва,Email=uc\_fk@roskazna.ru |
| Время подписи | 29.07.2022 11:23:02 |
| Действителен с | 18.10.2021 16:42:59 |
| Действителен по | 18.01.2023 16:42:59 |

**КОНТРАКТ № 03402000033220077740001**

г. Киров «29» июля 2022 года

**Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи**», в лице главного врача С.М. Аракеляна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион»** (ООО «Стройрегион»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Быкова Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 0340200003322007774 от 18.07.2022 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем

# 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и за свой риск с использованием своих средств, оборудования и материалов выполнить работы по проведению капитального ремонта помещений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи". Ремонт кровли стационара (далее – выполнение работ).

**Место выполнения работ:** КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Киров, ул. Свердлова, д.4

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта, выполняются согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 1), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. **Источник финансирования**: субсидии на иные цели, средства от оказания платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности.

1.4. **ИКЗ** № 222434549602743450100103620014391243

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при которых цена Контракта (цена работ) составляет: 3 829 411,84 (Три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста одиннадцать рублей 84 копейки), НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта определяется с учетом стоимости оборудования, материалов, всех расходов прямо или косвенно связанных с выполнением работ (вывоз строительного мусора, затраты на электроэнергию и т.д.), уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, влияющих на цену Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ).

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов и качества работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5При изменении объема работ цена контракта изменяется пропорционально изменяемому объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта в соответствии с требованиями п.1.3 ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. Сумма, подлежащая уплате ЗаказчикомПодрядчику по настоящему Контракту уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**3. Условия платежа**

3.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчикомпосле выполнения всех работ по безналичному расчету путем перечисления суммы на счет Подрядчика в течение **7(семи)** рабочих дней (за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации), после подписания Сторонами без замечаний документа о приемке, необходимых документов (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества материалов и оборудования, товарные накладные на материалы и оборудование и т.д.),предусмотренныхп. 5.1. и 6.1.5. Контракта.

3.2. Оплате подлежат только фактически выполненные работы, невыполненные работы, если они даже были предусмотрены условиями настоящего контракта, оплате не подлежат.

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**4. Срок выполнения работ и действия Контракта**

4.1. Срок выполнения работ: в течении **60 календарных дней** с момента направления заявки Заказчиком.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует **по 31.12.2022**.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении выполнения всех работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) документ о приемке, содержащий информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.2 Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поступления документов, предусмотренных в пункте 5.1. Контракта, осуществляет приёмку выполненных работ, проверяет их на соответствие по объёму и качеству требованиям, установленным Контрактом, проводит экспертизу и осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.3. Для подтверждения соответствия представленного результата работ условиям Контракта Заказчик вправе привлекать экспертов или экспертные организации.

В случае выявления некачественно выполненных работ Подрядчик возмещает Заказчику все понесённые им расходы на проведение экспертизы.

5.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчикобязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах общей цены Контракта в течение сроков, установленных Заказчиком, и направить Заказчику документ о приемке.

Предусмотренные настоящим Контрактом сроки для устранения выявленных недостатков не являются продлением сроков, установленных в п.4.1. Контракта, а также не являются основанием для освобождения Подрядчика от уплаты соответствующей неустойки (пени и штрафов).

5.5. Днем окончания оказания услуг по Контракту является дата завершения выполнения работ, соответствующих требованиям и условиям Контракта, приемка которых подтверждена подписанным Заказчиком документом о приемке.

5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

5.7. В случае, если в локальном сметном расчете стоимость материалов и оборудования указана согласно прайс-листам, оплата по документу о приемке производится в пределах размера, предусмотренного локальным сметным расчетом, с подтверждением стоимости приобретенных материалов и оборудования копиями первичных бухгалтерских документов Подрядчика, заверенными его подписью и печатью.

5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта в части выполненных работ и используемых оборудования, материалов или иные недостатки, направляет уведомление (заказной почтой либо путем вручения представителю Подрядчика) о вызове представителя Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и сроках их устранения. Уведомление, отправленное Заказчиком заказной корреспонденцией, считается полученным Подрядчиком по истечении 6 (шести) дней с даты отправления заказного письма. В случае неявки Подрядчика для составления акта о выявленных недостатках и сроках их устранения, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется для исполнения Подрядчику (заказной почтой либо путем вручения представителю Подрядчика) в течение 5 (пяти) дней.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, с учетом используемых материалов и оборудования, составляющего предмет настоящего Контракта, до его приемки в полном объеме Заказчиком несет Подрядчик.

5.10. Материалы (металлоконструкции) (при их наличии), полученные при разборке и демонтаже, передать Заказчику на основании оформленного и подписанного Подрядчиком акта о приеме-передаче материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже.

Подрядчик обязан бережно относиться к имеющемуся на кровле стационара имуществу Заказчика или третьих лиц (громоотводам, мачтам, передающему оборудованию и т.д.) и не допускать их повреждения при производстве работ. При повреждении данного имущества подрядчик обязан не позднее 7 дней с момента повреждения восстановить их за свой счет.

5.11. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения работ на основании локального сметного расчета по Контракту, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.12. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ, включенным в локальный сметный расчет по Контракту, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом в п. 3.1. Контракта, а также техническую исполнительную документацию*.*

**6. Права и обязанности Сторон**

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,СП 48.13330.2019,СНиП, СанПиН, действующих противопожарных норм, требованиям ГОСТ и других нормативных документов в действующей редакции.

Работы выполнять в соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка Заказчика (режим работы с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в иное время по согласованию с Заказчиком).

Работы проводятся без остановки текущей деятельности учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения;

6.1.2. Принять на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с пунктом 4.1. Контракта.

6.1.3. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с локальным сметным расчетом. Сдать результат выполненных работ Заказчику согласно условиям Контракта.

6.1.4. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение по согласованию с Заказчиком. Подрядчик своими силами обеспечивает сохранность данных материалов и оборудования.

6.1.5. Совместно с Заказчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы) и оформлять их актом освидетельствования скрытых работ.

6.1.6. В случае выполнения скрытых работ без уведомления Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее своими силами и средствами.

6.1.7. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Не реже одного раза в неделю производить вывоз строительного мусора образовавшегося в ходе выполнения контракта.

6.1.8. Обеспечить наличие и своевременное ведение журналов учета выполненных работ, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.

6.1.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.1.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

6.1.11. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.1.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством , в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.1.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от локального сметного расчета.

6.1.14. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ, либо расторжения контракта освободить объект от временных построек и сооружений, строительной техники, инвентаря, инструментов, материалов, другого имущества, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства.

6.1.15. Самостоятельно обеспечить сохранность своего имущества, не причинять ущерб имуществу Заказчика.

6.1.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. При исполнении Контракта по согласованию с Заказчикомиспользовать оборудование, материалы качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.3.3. Оплачивать выполненные по Контракту работы с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ.

6.3.4. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом 44-ФЗ.

6.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Проверять ход, объем и качество выполнения работ Подрядчиком.

6.4.2.Требовать возмещения причиненных Подрядчиком убытков в полном объеме.

6.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

6.4.4. Удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

**7. Условия о гарантии качества**

7.1. Срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, соответствует установленному сроку изготовителя.

Срок гарантии на выполненные в соответствии с контрактом работы составляет **5 (пять) лет** с момента подписания сторонами документов о приемке выполненных работ.

Гарантия качества предоставляется на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования и выполненные подрядчиком работы.

7.2. Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование определяется согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пунктах7.1. и7.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня надлежащего уведомления Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) работ, в порядке, предусмотренном п. 5.8. Контракта, Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

7.11. В период гарантийного срока Подрядчик может быть привлечен к ответственности в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. Заказчик и Подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов в размере и в порядке, определённом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее – Порядок). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в т.ч. своевременный вывоз строительного мусора, материалов, оборудования, предоставление информации и документов по требованию Заказчика, своевременное и правильное заполнение журналов учета выполненных работ и иной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.8. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.12 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

*а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

*б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

8.15. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 8.13 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

8.16. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.17. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.18. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента окончательной приемки Объекта заказчиком.

8.19. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических и санитарных норм при выполнении работ по предмету контракта односторонняя – возлагается на Подрядчика.

8.20. Заказчик вправе удерживать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом.

**9. Обеспечение исполнения Контракта\***

9.1. Обеспечение исполнения контракта не установлено.

**10. Изменение и расторжение Контракта**

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме, оформлены дополнительным соглашением и подписаны Сторонами.

10.2. По соглашению Сторон Контракт может быть изменен, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему выполненных работ, исходя из установленной в Контракте цены выполнения работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполненных работ, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены выполнения работ.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43BA5CECC3AF8B57B703DBF66D7EABAFBBB24B693827F4F2p966F) Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта:

- подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к срок установится явно не возможным.

- станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда.

- в иных случаях предусмотренных гражданским законодательством

10.5. При заключении и исполнении Контракта изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

**11. Обеспечение гарантийных обязательств**

11.Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

**12. Дополнительные условия и заключительные положения**

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

12.1.1. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, по контракту которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

Претензия (требование, письменное обращение) может быть направлено одним из способов: по электронной почтой, почтовым отправлением либо курьерской службой.

12.1.2. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 календарных дней с момента получения.

Все споры и разногласия, возникшие в связи с Контрактом, рассматриваются вАрбитражном судеКировскойобласти.

12.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны информировать друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней.

12.3. Перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

1. Локальный сметный расчет;

**13. Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи"  610011, г. Киров, ул. Свердлова, 4, тел.: 254-212  ИНН: 4345496027/ КПП:434501001/ОГРН 1194350011206  Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров  БИК 013304182  Расчетный счет 40102810345370000033  Казначейский счет 03224643330000004000  Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с: 0780100Б333, 0780100Б334)  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Аракелян | **Подрядчик:**  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕГИОН»  Юридический адрес: 610000, г. Киров,  ул. Комсомольская, д. 105  Почтовый адрес: 610000, г. Киров,  ул. Комсомольская, д. 105  ИНН 4345433429  КПП 434501001  ОГРН1164350050248  Дата постановки на учет в налоговом органе 11.01.2016  ОКПО14873766  ОКТМО33701000001  ОКФС 16  ОКОПФ12300  Наименование банка: АО КБ «Хлынов»  Расчетный счет: 40702810400010190547  Корреспондентский счет: 30101810100000000711  БИК 043304711  Телефон7-922-6686496  е-mail: [kirovregion@inbox.ru](mailto:kirovregion@inbox.ru)  Директор ООО «СТРОЙРЕГИОН»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Быков |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 1

к контракту

№ 03402000033220077740001

От «29» июля 2022 года

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | Директор ООО «Стройрегион» | | | **УТВЕРЖДАЮ:** | | Главный врач КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Е.А. Быков | | |  | | С.М. Аракелян | | | |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Киров, ул. Свердлова, д.4 | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | |
| КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Киров, ул. Свердлова, д.4 | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта)* | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01** | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи". Ремонт кровли стационара | | | | | | | | | | |
| Основание: | | ведомость объемов работ | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | 836448.98 | | руб. | | | | | |
|  | | строительных работ | 832332.84 | | руб. | | | | | |
|  | | монтажных работ | 0 | | руб. | | | | | |
|  | | оборудования | 0 | | руб. | | | | | |
|  | | прочих работ | 4116.14 | | руб. | | | | | |
| Средства на оплату труда | | | 123753.38 | | руб. | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | 1 | | тыс. чел. час. | | | | | |
| Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены 1 кв 2022 года | | | | | | | | | | |
| №п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|  |  |  |  | всего | эксплуата-ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата-ции машин |  | |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕР-46-04-008-01МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=91% (НР = 344.49 руб.)СП=52% (СП = 196.85 руб.) | 2,5 | 207,35 | 55,93 | 518,38 | 378,56 | 139,82 | 19,41 | 48,53 |
|  |  |  | 100м2 | 151,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 2.5 \* 0.78 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр-58-17-002МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 150 мм (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)Кпз=1,5 (Коэффициенты к ПЗ)НР=90% (НР = 193.42 руб.)СП=46% (СП = 98.86 руб.) | 1,25 | 175,19 | 3,26 | 218,99 | 214,91 | 4,08 | 15,04 | 18,8 |
|  |  |  | 100м2 | 171,93 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусор | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР-11-01-011-01Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=112% (НР = 453.3 руб.)СП=65% (СП = 263.07 руб.) | 1,25 | 352,37 | 47,1 | 440,46 | 381,58 | 58,88 | 38,45 | 48,06 |
|  |  |  | 100м2 | 305,27 | 18,52 |  |  | 23,15 |  |  |
| 6 | ФЕР-11-01-011-02Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=112% (НР = 57.47 руб.)СП=65% (СП = 33.35 руб.)Объем: ( 50 - 20 ) : 5 \* 125 | 7,5 | 11,93 | 8,16 | 89,48 | 28,28 | 61,2 | 0,48 | 3,56 |
|  |  |  | 100м2 | 3,77 | 3,07 |  |  | 23,03 |  |  |
| 7 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 125 \* 0.05 \* 1.8 | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР-46-04-008-01МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания 80м\*0,5м) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=91% (НР = 55.12 руб.)СП=52% (СП = 31.5 руб.)Объем: 80 \* 0.5 | 0,4 | 207,35 | 55,93 | 82,94 | 60,57 | 22,37 | 19,41 | 7,77 |
|  |  |  | 100м2 | 151,42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 0.4 \* 0.78 | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР-12-01-004-09МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п2 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж прижимной планки (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=109% (НР = 66.6 руб.)СП=57% (СП = 34.83 руб.) | 0,8 | 76,37 |  | 61,1 | 61,1 |  | 8,95 | 7,16 |
|  |  |  | 100м | 76,37 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР-11-01-011-01МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=100,8% (НР = 589.38 руб.)СП=55,25% (СП = 323.05 руб.) | 1,25 | 520,96 | 73,59 | 651,2 | 548,53 | 91,99 | 55,27 | 69,09 |
|  |  |  | 100м2 | 438,83 | 28,94 |  |  | 36,17 |  |  |
| 12 | ФЕР-11-01-011-02МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=100,8% (НР = 77.18 руб.)СП=55,25% (СП = 42.3 руб.)Объем: ( 50 - 20 ) : 5 \* 125 | 7,5 | 18,18 | 12,76 | 136,35 | 40,65 | 95,7 | 0,68 | 5,12 |
|  |  |  | 100м2 | 5,42 | 4,79 |  |  | 35,92 |  |  |
| 13 | Прайс | Раствор готовый кладочный, цементный, М200ЦЕНА=6700/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 2.55 + 3.825 | 6,375 | 746,4 |  | 4758,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР-26-01-048-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=87,3% (НР = 170.92 руб.)СП=46,75% (СП = 91.53 руб.) | 1,25 | 239,96 | 62,1 | 299,95 | 182,08 | 77,63 | 17,08 | 21,35 |
|  |  |  | 100м2 | 145,67 | 10,97 |  |  | 13,71 |  |  |
| 15 | Прайс БМС | Сетка из стеклопластика 50\*50ЦЕНА=190/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 125 \* 1.02 | 127,5 | 21,17 |  | 2699,18 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР-12-01-013-03МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (три слоя) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 751.72 руб.)СП=48,45% (СП = 371.26 руб.) | 1,25 | 1680,02 | 214,18 | 2100,03 | 743,75 | 267,73 | 62,57 | 78,21 |
|  |  |  | 100м2 | 595 | 18,02 |  |  | 22,53 |  |  |
| 17 | ФЕР-12-01-013-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03 (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 1173.91 руб.)СП=48,45% (СП = 579.78 руб.)Объем: 125 \* 2 | 2,5 | 1346,59 | 204,56 | 3366,48 | 1151,6 | 511,4 | 48,44 | 121,1 |
|  |  |  | 100м2 | 460,64 | 18,02 |  |  | 45,05 |  |  |
| 18 | Прайс БМС | Минплита Кровля Низ т=50 (Эковер) 25 кПа, упаковка 8 плит 1\*0,6м, т=50 мм, S - 4,8 м2, V - 0,24 м3) палета 5,760 м3.ЦЕНА=9500/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 128.75 \* 0.1 | 12,875 | 1058,32 |  | 13625,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс БМС | Минплита Кровля (Эковер) пл. 135 кг/м3 (упаковка 6 плит 1\*0,6м, т=50 мм, S - 3,6 м2, V - 0,18 м3) палета 5,760 м3.ЦЕНА=15800/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 128.75 \* 0.05 | 6,4375 | 1760,16 |  | 11331,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР-12-01-016-02МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 95.09 руб.)СП=48,45% (СП = 46.96 руб.) | 2,5 | 132,43 | 4,44 | 331,08 | 94,98 | 11,1 | 4,35 | 10,87 |
|  |  |  | 100м2 | 37,99 | 0,78 |  |  | 1,95 |  |  |
| 21 | ССЦ01-01-2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | -0,1125 | 2000 |  | -225 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ01-01-2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,1125 | 11885,47 |  | 1337,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР-12-01-002-09МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 529.48 руб.)СП=48,45% (СП = 261.5 руб.) | 2,5 | 433,47 | 41,58 | 1083,68 | 523,9 | 103,95 | 22,29 | 55,73 |
|  |  |  | 100м2 | 209,56 | 6,33 |  |  | 15,83 |  |  |
| 24 | ССЦ01-12-1.02.08-0091 | Линокром: ТКП | 285 | 27,73 |  | 7903,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ01-12-1.02.08-0095 | Линокром: ТПП | 290 | 19,75 |  | 5727,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР-12-01-002-09МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Оклейка бетонных парапетных крышек) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 63.54 руб.)СП=48,45% (СП = 31.38 руб.)Объем: 50 \* 0.6 | 0,3 | 433,47 | 41,58 | 130,04 | 62,87 | 12,47 | 22,29 | 6,69 |
|  |  |  | 100м2 | 209,56 | 6,33 |  |  | 1,9 |  |  |
| 27 | ССЦ01-12-1.02.08-0091 | Линокром: ТКП | 34,2 | 27,73 |  | 948,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ01-12-1.02.08-0095 | Линокром: ТПП | 34,8 | 19,75 |  | 687,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР-12-01-004-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 412.07 руб.)СП=48,45% (СП = 203.51 руб.) | 0,8 | 1093,94 | 125,04 | 875,15 | 404,75 | 100,03 | 55,11 | 44,09 |
|  |  |  | 100м | 505,94 | 19,12 |  |  | 15,3 |  |  |
| 30 | ССЦ01-12-1.02.08-0091 | Линокром: ТКП | 100,8 | 27,73 |  | 2795,18 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ01-12-1.02.08-0095 | Линокром: ТПП | 100,8 | 19,75 |  | 1990,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР-12-01-004-09МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 321/пр 24.05.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Установка прижимной планки (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 86.15 руб.)СП=48,45% (СП = 42.55 руб.) | 0,8 | 489,78 |  | 391,82 | 87,82 |  | 12,87 | 10,3 |
|  |  |  | 100м | 109,78 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ01-09-3.01.01-0021 | Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 мм, ширина 30 мм | 81,6 | 20,98 |  | 1711,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРр-65-06-023Приказ 321/пр 24.05.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 | Смена: водосточных воронок (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=103% (НР = 52.96 руб.)СП=52% (СП = 26.74 руб.) | 0,01 | 5404,71 | 61,33 | 54,05 | 51,26 | 0,61 | 565,11 | 5,65 |
|  |  |  | 100шт | 5125,55 | 15,88 |  |  | 0,16 |  |  |
| 35 | Прайс БМС | Воронка кровельная с листоулавливателем Wigar 110 450ммЦЕНА=3460/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ) | 1 | 385,45 |  | 385,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 14,812 | 42,98 |  | 636,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦпг-3-21-1-12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 14,812 | 12,2 |  | 180,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете:** | | | | | **67324,63** | | **5017,19** | **1558,96** |  | **562,07** |
|  | | | | | | | | **234,7** |  | |
|  | | **Накладные расходы по видам работ** | | | | | | | | |
|  | п. 040.2 | [1, 8] | | 91 % | ФОТ | 399,61 |  | | | |
|  | п. 092 | [3] | | 90 % | ФОТ | 193,42 |  | | | |
|  | п. 011 | [5, 6] | | 112 % | ФОТ | 510,77 |  | | | |
|  | п. 012 | [10] | | 109 % | ФОТ | 66,6 |  | | | |
|  | п. 011 | [11, 12] | | 100,8 % | ФОТ | 666,56 |  | | | |
|  | п. 020 | [14] | | 87,3 % | ФОТ | 170,92 |  | | | |
|  | п. 012 | [16, 17, 20, 23, 26, 29, 32] | | 98,1 % | ФОТ | 3111,96 |  | | | |
|  | п. 099.2 | [34] | | 103 % | ФОТ | 52,96 |  | | | |
|  | | **ИТОГО накладные расходы по видам работ** | | | | **5172,8** |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | **Сметная прибыль по видам работ** | | | | | | | | |
|  | п. 040.2 | [1, 8] | | 52 % | ФОТ | 228,35 |  | | | |
|  | п. 092 | [3] | | 46 % | ФОТ | 98,86 |  | | | |
|  | п. 011 | [5, 6] | | 65 % | ФОТ | 296,42 |  | | | |
|  | п. 012 | [10] | | 57 % | ФОТ | 34,83 |  | | | |
|  | п. 011 | [11, 12] | | 55,25 % | ФОТ | 365,35 |  | | | |
|  | п. 020 | [14] | | 46,75 % | ФОТ | 91,53 |  | | | |
|  | п. 012 | [16, 17, 20, 23, 26, 29, 32] | | 48,45 % | ФОТ | 1536,94 |  | | | |
|  | п. 099.2 | [34] | | 52 % | ФОТ | 26,74 |  | | | |
|  | | **ИТОГО сметная прибыль** | | | | **2679,02** |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Прямые затраты | |  | 67324,63 | |  | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 5017,19 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 59931,15 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 1558,96 | |  | | | |
|  | | в тч ЗП машинистов | |  | 234,70 | |  | | | |
|  | | Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( смета) | |  | 817,33 | |  | | | |
|  | | - в т.ч. погрузо- разгруз.работы | |  | 636,62 | |  | | | |
|  | | - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) | |  | 180,71 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы (по смете) | |  | 5172,80 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль (по смете) | |  | 2679,02 | |  | | | |
|  | | Прочие затраты (в базисном уровне цен) Компенсация за утилизация мусора по Приложению 2 к Решению правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/27-тко-2021г 300,73 руб\*тн / 9,88 | |  | 450,85 | |  | | | |
|  | | Итого СМР в ценах января 2000 г. | |  | 75627,30 | |  | | | |
|  | | -Переход в тек. цены 1 кв.2022г Письмо Минстроя РФ № 9932-ИФ/09 от 14.03.2022 Объекты здравоохранения Больницы | |  |  | |  | | | |
|  | | З/плата основных рабочих в тек.ценах | | 25,5 | 127938,35 | |  | | | |
|  | | З/плата машинистов в тек. ценах | | 25,5 | 5984,85 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин в тек. ценах | | 9,78 | 15246,63 | |  | | | |
|  | | Материалы в тек. ценах | | 7,63 | 457274,67 | |  | | | |
|  | | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) | | 7,63 | 4857,41 | |  | | | |
|  | | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 | | 10,44 | 1886,61 | |  | | | |
|  | | Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС | |  | 6744,02 | |  | | | |
|  | | Итого в тек. ценах без оборудования | |  | 607203,67 | |  | | | |
|  | | НР от ФОТ | | 25,5 | 131906,40 | |  | | | |
|  | | СП от ФОТ | | 25,5 | 68315,01 | |  | | | |
|  | | ИТОГО с НР и СП | |  | 807425,08 | |  | | | |
|  | | Компенсационные затраты на уплату НДС от МЗ | | 20 % | 91454,93 | |  | | | |
|  | | ЭМ без ЗПМ | |  | 9261,78 | |  | | | |
|  | | Компенсационные затраты на уплату НДС от ЭМ | | 20 % | 1852,36 | |  | | | |
|  | | Итого СМР | |  | 900732,37 | |  | | | |
|  | | Захоронение мусора Прочие Приложение 3 к Письму Минстроя РФ № 11596-ИФ/09 от 22.03.2022 г | | 9,88 | 4454,40 | |  | | | |
|  | | ИТОГО | |  | 905186,77 | |  | | | |
|  | | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона) | | 0,9240623 | 836448,98 | |  | | | |
|  | | ВСЕГО | |  | 836448,98 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи". Ремонт кровли стационара | | | | | | | | | | |
| Основание: | | ведомость объемов работ | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | 2992962.86 | | руб. | | | | | |
|  | | строительных работ | 2979845.53 | | руб. | | | | | |
|  | | монтажных работ | 0 | | руб. | | | | | |
|  | | оборудования | 0 | | руб. | | | | | |
|  | | прочих работ | 13117.33 | | руб. | | | | | |
| Средства на оплату труда | | | 431449.08 | | руб. | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | 2 | | тыс. чел. час. | | | | | |
| Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены 1 кв 2022 года | | | | | | | | | | |
| №п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|  |  |  |  | всего | эксплуата-ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата-ции машин |  | |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕР-46-04-008-01МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=91% (НР = 1873.97 руб.)СП=52% (СП = 1070.84 руб.) | 13,6 | 207,35 | 55,93 | 2819,96 | 2059,31 | 760,65 | 19,41 | 264,02 |
|  |  |  | 100м2 | 151,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 13.6 \* 0.78 | 10,608 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр-58-17-002МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 150 мм (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=90% (НР = 361.05 руб.)СП=46% (СП = 184.54 руб.) | 3,5 | 116,79 | 2,17 | 408,77 | 401,17 | 7,6 | 15,04 | 52,65 |
|  |  |  | 100м2 | 114,62 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусор | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР-11-01-011-01Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=112% (НР = 1269.26 руб.)СП=65% (СП = 736.63 руб.) | 3,5 | 352,37 | 47,1 | 1233,3 | 1068,45 | 164,85 | 38,45 | 134,57 |
|  |  |  | 100м2 | 305,27 | 18,52 |  |  | 64,82 |  |  |
| 6 | ФЕР-11-01-011-02Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=112% (НР = 160.88 руб.)СП=65% (СП = 93.37 руб.)Объем: ( 50 - 20 ) : 5 \* 350 | 21 | 11,93 | 8,16 | 250,53 | 79,17 | 171,36 | 0,48 | 9,98 |
|  |  |  | 100м2 | 3,77 | 3,07 |  |  | 64,47 |  |  |
| 7 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 350 \* 0.05 \* 1.8 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР-46-04-008-01МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания 373м\*0,5м) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=91% (НР = 256.98 руб.)СП=52% (СП = 146.85 руб.)Объем: 373 \* 0.5 | 1,865 | 207,35 | 55,93 | 386,71 | 282,4 | 104,31 | 19,41 | 36,21 |
|  |  |  | 100м2 | 151,42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ССЦ01-999-9900 | Строительный мусорОбъем: 1.865 \* 0.78 | 1,4547 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР-12-01-004-09МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п2 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Демонтаж прижимной планки (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=109% (НР = 310.5 руб.)СП=57% (СП = 162.37 руб.) | 3,73 | 76,37 |  | 284,86 | 284,86 |  | 8,95 | 33,4 |
|  |  |  | 100м | 76,37 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР-11-01-011-01МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=100,8% (НР = 1650.29 руб.)СП=55,25% (СП = 904.55 руб.) | 3,5 | 520,96 | 73,59 | 1823,36 | 1535,9 | 257,57 | 55,27 | 193,44 |
|  |  |  | 100м2 | 438,83 | 28,94 |  |  | 101,29 |  |  |
| 12 | ФЕР-11-01-011-02МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=100,8% (НР = 216.13 руб.)СП=55,25% (СП = 118.46 руб.)Объем: ( 50 - 20 ) : 5 \* 350 | 21 | 18,18 | 12,76 | 381,78 | 113,82 | 267,96 | 0,68 | 14,35 |
|  |  |  | 100м2 | 5,42 | 4,79 |  |  | 100,59 |  |  |
| 13 | Прайс | Раствор готовый кладочный, цементный, М200ЦЕНА=6700/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 7.14 + 10.71 | 17,85 | 746,4 |  | 13323,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР-26-01-048-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=87,3% (НР = 478.61 руб.)СП=46,75% (СП = 256.3 руб.) | 3,5 | 239,96 | 62,1 | 839,86 | 509,84 | 217,35 | 17,08 | 59,77 |
|  |  |  | 100м2 | 145,67 | 10,97 |  |  | 38,4 |  |  |
| 15 | Прайс БМС | Сетка из стеклопластика 50\*50ЦЕНА=190/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 350 \* 1.02 | 357 | 21,17 |  | 7557,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР-12-01-013-03МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (три слоя) (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 2104.8 руб.)СП=48,45% (СП = 1039.53 руб.) | 3,5 | 1680,02 | 214,18 | 5880,07 | 2082,5 | 749,63 | 62,57 | 218,98 |
|  |  |  | 100м2 | 595 | 18,02 |  |  | 63,07 |  |  |
| 17 | ФЕР-12-01-013-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03 (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 3286.96 руб.)СП=48,45% (СП = 1623.38 руб.)Объем: 350 \* 2 | 7 | 1346,59 | 204,56 | 9426,13 | 3224,48 | 1431,92 | 48,44 | 339,07 |
|  |  |  | 100м2 | 460,64 | 18,02 |  |  | 126,14 |  |  |
| 18 | Прайс БМС | Минплита Кровля Низ т=50 (Эковер) 25 кПа, упаковка 8 плит 1\*0,6м, т=50 мм, S - 4,8 м2, V - 0,24 м3) палета 5,760 м3.ЦЕНА=9500/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 360.5 \* 0.1 | 36,05 | 1058,32 |  | 38152,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс БМС | Минплита Кровля (Эковер) пл. 135 кг/м3 (упаковка 6 плит 1\*0,6м, т=50 мм, S - 3,6 м2, V - 0,18 м3) палета 5,760 м3.ЦЕНА=15800/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)Объем: 360.5 \* 0.05 | 18,025 | 1760,16 |  | 31726,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР-12-01-016-02МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 588.19 руб.)СП=48,45% (СП = 290.5 руб.)Объем: 1360 + 186.5 | 15,465 | 132,43 | 4,44 | 2048,03 | 587,52 | 68,66 | 4,35 | 67,23 |
|  |  |  | 100м2 | 37,99 | 0,78 |  |  | 12,06 |  |  |
| 21 | ССЦ01-01-2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | -0,6959 | 2000 |  | -1391,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ01-01-2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,6959 | 11885,47 |  | 8271,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР-12-01-002-09МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 2880.31 руб.)СП=48,45% (СП = 1422.54 руб.) | 13,6 | 433,47 | 41,58 | 5895,19 | 2850,01 | 565,49 | 22,29 | 303,2 |
|  |  |  | 100м2 | 209,56 | 6,33 |  |  | 86,09 |  |  |
| 24 | ССЦ01-12-1.02.08-0091 | Линокром: ТКП | 1550,4 | 27,73 |  | 42992,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ01-12-1.02.08-0095 | Линокром: ТПП | 1577,6 | 19,75 |  | 31157,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР-12-01-004-04МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 1921.27 руб.)СП=48,45% (СП = 948.88 руб.) | 3,73 | 1093,94 | 125,04 | 4080,4 | 1887,16 | 466,4 | 55,11 | 205,57 |
|  |  |  | 100м | 505,94 | 19,12 |  |  | 71,32 |  |  |
| 27 | ССЦ01-12-1.02.08-0091 | Линокром: ТКП | 469,98 | 27,73 |  | 13032,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ01-12-1.02.08-0095 | Линокром: ТПП | 469,98 | 19,75 |  | 9282,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР-12-01-004-09МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,35; Кэм=1,35 | Установка прижимной планки (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=98,1% (НР = 401.7 руб.)СП=48,45% (СП = 198.39 руб.) | 3,73 | 489,78 |  | 1826,88 | 409,48 |  | 12,87 | 48,01 |
|  |  |  | 100м | 109,78 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ССЦ01-09-3.01.01-0021 | Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 мм, ширина 30 ммОбъем: 373 \* 1.02 | 380,46 | 20,98 |  | 7982,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр-65-06-023Приказ 321/пр 24.05.2021 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п1.2 прим3.1, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 | Смена: водосточных воронок (при производстве рем.-стр. р-т в помещ.х эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва без остановки рабочего процесса, при этом в зоне произ-ва р-т имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы)НР=103% (НР = 211.84 руб.)СП=52% (СП = 106.95 руб.) | 0,04 | 5404,71 | 61,33 | 216,19 | 205,03 | 2,45 | 565,11 | 22,6 |
|  |  |  | 100шт | 5125,55 | 15,88 |  |  | 0,64 |  |  |
| 32 | Прайс БМС | Воронка кровельная с листоулавливателем Wigar 110 450ммЦЕНА=3460/1,2/7,63\*1,02Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/7,63 (Индексация ПЗ) Кпз=1,02 (Индексация ПЗ) | 4 | 385,45 |  | 1541,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 47,2027 | 42,98 |  | 2028,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФССЦпг-3-21-1-12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 47,2027 | 12,2 |  | 575,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: | | | | | 244034,91 | | 17581,1 | 5236,2 |  | 2003,02 |
|  | | | | | | | | 728,89 |  | |
|  | | Накладные расходы по видам работ | | | | | | | | |
|  | п. 040.2 | [1, 8] | | 91 % | ФОТ | 2130,95 |  | | | |
|  | п. 092 | [3] | | 90 % | ФОТ | 361,05 |  | | | |
|  | п. 011 | [5, 6] | | 112 % | ФОТ | 1430,14 |  | | | |
|  | п. 012 | [10] | | 109 % | ФОТ | 310,5 |  | | | |
|  | п. 011 | [11, 12] | | 100,8 % | ФОТ | 1866,42 |  | | | |
|  | п. 020 | [14] | | 87,3 % | ФОТ | 478,61 |  | | | |
|  | п. 012 | [16, 17, 20, 23, 26, 29] | | 98,1 % | ФОТ | 11183,23 |  | | | |
|  | п. 099.2 | [31] | | 103 % | ФОТ | 211,84 |  | | | |
|  | | ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | 17972,74 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Сметная прибыль по видам работ | | | | | | | | |
|  | п. 040.2 | [1, 8] | | 52 % | ФОТ | 1217,69 |  | | | |
|  | п. 092 | [3] | | 46 % | ФОТ | 184,54 |  | | | |
|  | п. 011 | [5, 6] | | 65 % | ФОТ | 830 |  | | | |
|  | п. 012 | [10] | | 57 % | ФОТ | 162,37 |  | | | |
|  | п. 011 | [11, 12] | | 55,25 % | ФОТ | 1023,01 |  | | | |
|  | п. 020 | [14] | | 46,75 % | ФОТ | 256,3 |  | | | |
|  | п. 012 | [16, 17, 20, 23, 26, 29] | | 48,45 % | ФОТ | 5523,22 |  | | | |
|  | п. 099.2 | [31] | | 52 % | ФОТ | 106,95 |  | | | |
|  | | ИТОГО сметная прибыль | | | | 9304,08 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Прямые затраты | |  | 244034,91 | |  | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 17581,10 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 218612,97 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 5236,20 | |  | | | |
|  | | в тч ЗП машинистов | |  | 728,89 | |  | | | |
|  | | Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( смета) | |  | 2604,64 | |  | | | |
|  | | - в т.ч. погрузо- разгруз.работы | |  | 2028,77 | |  | | | |
|  | | - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) | |  | 575,87 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы (по смете) | |  | 17972,74 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль (по смете) | |  | 9304,08 | |  | | | |
|  | | Прочие затраты (в базисном уровне цен) Компенсация за утилизация мусора по Приложению 2 к Решению правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/27-тко-2021г 300,73 руб\*тн / 9,88 | |  | 1436,77 | |  | | | |
|  | | Итого СМР в ценах января 2000 г. | |  | 272748,50 | |  | | | |
|  | | -Переход в тек. цены 1 кв.2022г Письмо Минстроя РФ № 9932-ИФ/09 от 14.03.2022 Объекты здравоохранения Больницы | |  |  | |  | | | |
|  | | З/плата основных рабочих в тек.ценах | | 25,5 | 448318,05 | |  | | | |
|  | | З/плата машинистов в тек. ценах | | 25,5 | 18586,70 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин в тек. ценах | | 9,78 | 51210,04 | |  | | | |
|  | | Материалы в тек. ценах | | 7,63 | 1668016,96 | |  | | | |
|  | | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) | | 7,63 | 15479,52 | |  | | | |
|  | | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 | | 10,44 | 6012,08 | |  | | | |
|  | | Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС | |  | 21491,60 | |  | | | |
|  | | Итого в тек. ценах без оборудования | |  | 2189036,65 | |  | | | |
|  | | НР от ФОТ | | 25,5 | 458304,87 | |  | | | |
|  | | СП от ФОТ | | 25,5 | 237254,04 | |  | | | |
|  | | ИТОГО с НР и СП | |  | 2884595,56 | |  | | | |
|  | | Компенсационные затраты на уплату НДС от МЗ | | 20 % | 333603,39 | |  | | | |
|  | | ЭМ без ЗПМ | |  | 32623,34 | |  | | | |
|  | | Компенсационные затраты на уплату НДС от ЭМ | | 20 % | 6524,67 | |  | | | |
|  | | Итого СМР | |  | 3224723,62 | |  | | | |
|  | | Захоронение мусора Прочие Приложение 3 к Письму Минстроя РФ № 11596-ИФ/09 от 22.03.2022 г | | 9,88 | 14195,29 | |  | | | |
|  | | ИТОГО | |  | 3238918,91 | |  | | | |
|  | | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона) | | 0,9240623 | 2992962,86 | |  | | | |
|  | | ВСЕГО | |  | 2992962,86 | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи"  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Аракелян | **Подрядчик:**  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕГИОН»  Директор ООО «СТРОЙРЕГИОН»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Быков |